**前 言**

**本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。**

**85－2A型磁力搅拌器**

**使用说明**

**一. 概况**

**该磁力搅拌器操作方便，性能稳定，该机采用直流三相无刷电机，具有转矩大，无电磁干扰、搅拌力强的特点。**

**二. 主要参数**

**电 源：AC220V±10% 工作方式：连续**

**最大搅拌容量：20-10000ml 搅拌转速：50~1800r/min**

**电机转矩：40mN.m 外形尺寸：210×143×86mm (不包括表杆)**

**重量：2kg**

**三. 使用方法**

**1.将仪器放平，把存有溶液的容器放在仪器中心，容器中放入适当的搅拌子一个，必须使其吸入中央，容器不可是铁磁性材料制成。**

**2.插上电源，开启电源开关，电源指示灯亮，顺时针旋调速旋钮，搅拌器即由慢到快运转，加速时不能太快，以免搅拌子逃脱。如果搅拌子逃脱，应关机后重新启动。**

**3.注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出。**

**四. 附件：搅拌子三个**

**上海司乐仪器有限公司**

**厂址：上海市闵行区金都路788号**

**电话：021-33505408 33504110**

**传真：021-33505408**

**邮编：201108**

**网址：www.sh-sile.com.cn**